Table 10 - Unit Cycling Restriction and Ramping Rates

Unit

group	Unit

Size

(MW)	Unit

Type	Min.

Down Time

(Hr)	Min.

Up Time

(Hr)	Start Time (Hours)	Warm

Start Time

(Hr)	Ramp

Rate

MW/Minute
Hot	Cold
U12	12	Oil/Steam	2	4	2	4	12	1
U20	20	Oil/CT	1	1	0	0	1	3
U50	50	Hydro	N/A
U76	76	Coal/Stea m	4	8	3	12	10	2
U100	100	Oil/Steam	8	8	2	7	60	7
U155	155	Coal/Stea m	8	8	3	11	60	3
U197	197	Oil/Steam	10	12	4	7	24	3
U350	350	Coal/Stea m	48	24	8	12	96	4
U400	400	Nuclear	1	1	N/A	N/A	N/A	20